

Specifikacija

| Karakteristike Dodaj u Poređenje | |
| --- | --- |
| Kategorija | **Elektro-pneumatski čekići** |
| Tip elektro-motora | **Kolektorski elektromotor** |
| Radni napon | **230 V ~ 50 Hz** |
| Ulazna snaga | **1500 W** |
| Broj obrtaja u praznom hodu | **0 - 860 rpm** |
| Broj udaraca u praznom hodu | **0 - 4250 ipm** |
| Snaga udaraca | **6 J** |
| Prihvat alata | **SDS plus** |
| Kapacitet bušenja čelika | **13 mm** |
| Kapacitet bušenja betona | **32 mm** |
| Kapacitet bušenja drveta | **42 mm** |
| Masa | **5.2 kg** |